|  |
| --- |
| ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ (В ФОРМЕ ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ), С УКАЗАНИЕМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В ВЕДЕНИИ РОССТАНДАРТА |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Код позиции**  **объекта по ОК 005-93**  **[ОКП]/**  **ОК 034-2014**  **[ОКПД 2]** | **Обозначение определяющего нормативного документа** | **Подтверждаемые требования**  **определяющего нормативного документа** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 96 8562 Аттракционы немеханизированные водные | | | |
|  | | | |
| Водные горки с твердой трассой спуска \*\* | **28.99.32.190** | ГОСТ Р 52603-2011 | п.п. 7.5, 7.7, 8.1 - 8.7, 9.1 - 9.3, 11, приложения А, Б |
| Водные горки надувные \*\* | **28.99.32.190** | ГОСТ Р 52603-2011 | п.п. 9.3, 9.4 |
|  | | | |
| 96 8500 Аттракционы немеханизированные | | | |
|  | | | |
| Горки (за исключением входящих в состав детских игровых комплексов) | **28.99.32.190** | ГОСТ Р 53130-2008 | п.п. 5.7.3, 5.7.4, 5.8.3, 5.8.4, 5.9.4.4, 6.2 |
| ГОСТ Р 52170-2003 | п.п. 4.8, 10.3.7, 10.3.8, 10.6.5 |
| Качели (за исключением входящих в состав детских игровых комплексов) | 96 8521  **28.99.32.120** | ГОСТ Р 53130-2008 | п.п. 5.4.2.2, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5, 5.7.6, 5.7.8, 5.8, 5.9.2, 6.2 |
| ГОСТ Р 52170-2003 | п.п. 4.8, 10.3.7, 10.3.8, 10.6.5 |
| Карусели (за исключением входящих в состав детских игровых комплексов) | **28.99.32.110** | ГОСТ Р 53130-2008 | п.п. 5.7.4, 5.8.3.1, 6.2 |
| ГОСТ Р 52170-2003 | п.п. 4.8, 10.3.7, 10.3.8, 10.6.5 |
|  | | | |
| 96 8500 Оборудование надувное игровое | | | |
|  | | | |
| Батуты надувные \*\* | **28.99.32.190** | ГОСТ Р 53487-2009 | Кроме п.п. 4.2.9, 4.2.10, 4.2.14 |
| ГОСТ Р 55515-2013 | п.п. 5.1 - 5.6, 7.9 |
| Горки надувные \*\* | **28.99.32.190** | ГОСТ Р 53487-2009 | Стандарт в целом |
| ГОСТ Р 55515-2013 | п.п. 5.1 - 5.6, 7.9 |
| Надувные\*\*  - лабиринты,  - полосы препятствий,  - качели,  - игровые комплексы | **28.99.32.190** | ГОСТ Р 56426-2015 | Стандарт в целом |